







1. **Tür-Drücker**





1. **Tür-****Beschlag**

**Projekt/Kunde:** ……………………………………..

D=40 mm

**RFID:** …………………………………….. (Mifare / Legic / EM 4102 / Hitag 1 / Hitag 2 UID)

Wir empfehlen Mifare!



**Türliste**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tür  Name | Tür Seite | Drückerrichtung | Garnitur | Typ | Form | Türstärke | Vierkant | Abstand PZ in mm | Schlüssel-lochung  Beschlag. | Schlüsselrosette | Zusätzliche Bohrung Beschlag | Drückerform | Wetterschutz | Brandschutz |
| Außen  Innen |  | Elektronisch  (RFID)  oder  mechanisch |  | Rundrosette  Ovalrosette  Beschlag- schmal  Beschlag- breit | in  mm | 7,0  8,0  8,5  9,0  10,0 | 70  72  74  78  85  88  92  94 | Blind    Profilzylinder PZ | Keine  Blind  Profilzylinder PZ |  |  | IP65 = Standard  IP66 = Wetterschutz für Außen | Kein  F/R  Feuerschutz, Rauchschutztür  F/R/F  Feuerschutz,  Rauchschutztür,  Inkl. Fluchttür |
|  | Außen |  | Elektronisch  (RFID) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Innen |  | mechanisch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



